Р е п у б л и к а С р б и ј а

**ОПШТИНА ИВАЊИЦА**

05 Број: 404-2-1/2016-1

18.11.2016. године

**И в а њ и ц а**

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр.124/2012, 45/2015 и 68/2015) Комисија за спровођење јавне набавке **број 404-2-1/2016**, по Решењу о образовању Комисије 05 бр. 404-2-1/2016 од 25.10.2016. године обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова –„Грађевински радови на адаптацији објекта бр.6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица“.

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1**

**У следећем:**

На страни конкурсне документације 5. у делу

***III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ***

|  |
| --- |
| **РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ** |
| ОПИС РАДОВА |

**У тачки 5. додат је следећи текст:** Позиција обухвата и набавку потребног материјала и обраду шпалетни око прозора и врата .Шупљине прво попунити "течним стиропором", затим залепити стиропор . Поставити ивичне лајсне са мрежицом , и обрадити лепком два пута. Након тога све изглетовати два пута , добро ишмирглати , а затим обојити јуполом два пута, у тону по избору Инвеститора,

 а исти текст је и на страни 65. конкурсне документације у делу:

***XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

***СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**У оквиру -РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ**

**У тачки 5. додат је идентичан текст:** Позиција обухвата и набавку потребног материјала и обраду шпалетни око прозора и врата .Шупљине прво попунити "течним стиропором", затим залепити стиропор . Поставити ивичне лајсне са мрежицом , и обрадити лепком два пута. Након тога све изглетовати два пута , добро ишмирглати , а затим обојити јуполом два пута, у тону по избору Инвеститора.

(У прилогу су измењене и допуњене стране конкурсне документације:страна број 5. и Образац структуре цене од стране 64 -70.)

**Комисија**

|  |
| --- |
| **РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ** |
|   | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| 1. | Демонтажа постојеће дрвене ограде са тераса, са спуштањем и одвозом на депонију. Ограда је од дрвених талпи ширине 18.5цм, дебљине 4цм, Висина ограде је 100 цм, састоји се од три дрвене талпе . Укупно м1. | м1 | 115.60 |
| 2. | Демонтажа окапница на терасама од поцинкованог лима са спуштањем , утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 105,20 |
| 3. | Демонтажа ограде на тераси димензије 143x140 цм, од металног профила са испуном од призматичногног стакла. Обрачун по комаду . | ком | 4 |
| 4. | Демонтажа постојеће спољне дрвене столарије , са спуштањем поред објекта на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду . улазна врата у приземљу |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм ( 200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 415/285 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм  | ком | 3 |
|  | прозору на калканском зиду вел: 595/100+100 цм | ком | 2 |
|  | прозори вел: 55/45 цм | ком | 4 |
| 5 | Набавка потребног материјала и израда нове столарије од алуминијума у браон боји . Спољну столарију урадити са термопрекидом, и застаклити изопан стаклом д=6+12+6мм.Комплет са оковом и бравом. Обрачун по комаду . Позиција обухвата и набавку потребног материјала и обраду шпалетни око прозора и врата .Шупљине прво попунити "течним стиропором", затим залепити стиропор . Поставити ивичне лајсне са мрежицом , и обрадити лепком два пута. Након тога све изглетовати два пута , добро ишмирглати , а затим обојити јуполом два пута, у тону по избору Инвеститора. |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм (200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 417/285 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм | ком | 3 |
|  |  |  |  |

***XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

***СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **ОПИС РАДОВА** | **Јединица мере** | **Количина** |  | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
|  | **1** | **2** | **3** |  | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7(3x5) |
|  | **РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Демонтажа постојеће дрвене ограде са тераса, са спуштањем И одвозом на депонију. Ограда је од дрвених талпи ширине 18.5цм, дебљине 4цм, Висина ограде је 100 цм, састоји се од три дрвене талпе . Укупно м1. | м1 | 115.60 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Демонтажа окапница на терасама од поцинкованог лима са спуштањем , утоваром И одвозом на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 105,20 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Демонтажа ограде на тераси димензије 143x140 цм, од металног профила са испуном од призматичногног стакла. Обрачун по комаду  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Демонтажа постојеће спољне дрвене столарије , са спуштањем поред објекта на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду . улазна врата у приземљу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм ( 200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 415/285 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм  | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | прозору на калканском зиду вел: 595/100+100 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозори вел: 55/45 цм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Набавка потребног материјала И израда нове столарије од алуминијума у браон боји . Спољну столарију урадити са термопрекидом, И застаклити изопан стаклом д=6+12+6мм.Комплет са оковом И бравом. Обрачун по комаду. Позиција обухвата и набавку потребног материјала и обраду шпалетни око прозора и врата .Шупљине прво попунити "течним стиропором", затим залепити стиропор . Поставити ивичне лајсне са мрежицом , и обрадити лепком два пута. Након тога све изглетовати два пута , добро ишмирглати , а затим обојити јуполом два пута, у тону по избору Инвеститора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм (200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 417/285 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | прозору на калканском зиду вел: 595/100+100 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозори вел: 55/45 цм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | излог са вратима вел. 110+90+110/200(285)цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | Набавка потребног материјала И обрада фасаде са лепком И мрежицом. И завршним слојем ролоакрила. Ова позиција се односи на површине као што су парапети на терасама, плафони изнад тераса. У цену је урачуната потребна скела. Обрачун по м2. | м2 | 225,60 |  |  |  |  |  |
| **7.** | Израда термичке облоге на фасади лепљењем и типловањем тврдих плоча минералне вуне за контакт фасаде (камена вуна), д=10 цм на фасадне зидове од пуне опеке, наношењем слоја лепка, утапањем акрилне мрежице и завршно равњање лепком. Лепљене целом контакт површином. Типловати одговарајућим типловима са челичним језгром, са најмање 5 типлова по плочи. Први слој фасадног лепка радити пре постављања мрежице, а њу утапати у лепак па радити други слој. Као завршна обрада ради се ролоакрил и боји коју ће одредити пројектант у сарадњи са инвеститором. Пре наношења завршне обраде обавезно премазивање зидне фасадне површине подлогом тонираном у светлијем тону фасаде, која мора бити сува. Сав посао извести са стручном радном снагом по упутствима произвођача материјалима домаћег порекла, за које је обавезно поседовање ЕТА сертификата. Фасадна скела урачуната у цену. Напомена: Пре почетка радова неопходно је чишћење, отпрашивање и евентуалне поправке на постојећим фасадним зидовима. Све зидне површине очистити од прљавштине, буђи, гљивица и корозије. На осушене површине нанети акрилну подлогу за бољу везу лепка за лепљење камене вуне са постојећом зидном површином. Обрачун по м2.. | м2 | 345,80 |  |  |  |  |  |
| **8.** | Набавка потребног материјала И израда И уградња окапнице на терасама од челичног пластифицираног лима. Обрачун по м1. Обрачун по м1. | м1 | 105,20 |  |  |  |  |  |
| **9.** | Набавка И угрдања дрвене ограде на терасама од дрвених талпи . Ограда је висине 1м,и радјена је од три древене талпе , Ширине 18,5 цм, дебљине 4 цм, на растојању 20-25 цм. Ограду обојити садолином два пута. Обрачун по м1. | м1 | 115,60 |  |  |  |  |  |
| **10.** | Набавка потребног материјала И израда ограде на тераси димензија 143x140 цм, од металног профила са испуном од призматичног стакла. Обрачун по комаду | ком | 4,00 |  |  |  |  |  |
| **11.** | Набавка И уградња камене вуне д=15 цм, као термоизолације кровне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 255,00 |  |  |  |  |  |
| **12.** | Рушење постојећег зида д=20 цм, за уградњу врата . У цену је урачунато изношење И одвоз шута на депонију. Обрачун по м3. | м3 | 0,80 |  |  |  |  |  |
| **13.** | Демонтажа постојећег топлог пода из ординација са изношењем И оздвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 186,50 |  |  |  |  |  |
| **14.** | Демонтажа постојећих унутрашњих врата са изношењем И предајом Инвеститору . Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вел:95/205цм | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | вел:90/205цм | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | вел:85/205цм | ком | 9 |  |  |  |  |  |
|  | вел:80/205цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел:70/205цм | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| **15.** | Набавка материјала И уградња дрвених врата , комплет са оковом И бравом. Врата обојити масном бојом два пута у белој боји . Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вел: 95/205цм | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 90/205цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 85/205цм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **16.** | Набавка И уградња унутрашњих врата на WЦ , од ПВЦ-а у белој боји , комплет са оковом И бравом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вел: 95/205 цм  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 90/205 цм  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 85/205 цм  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 80/205 цм  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 70/205 цм  | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| **17.** | Набавка материјала И израда подних керамичких неглазираних плочица на лепак у помоћним просторијама. Обарчун по м2. | м2 | 16,80 |  |  |  |  |  |
| **18.** | Набавка материјала И израда подних керамичких неглазираних плочица на лепак на терасама. Обрачун по м2. | м2 | 138,80 |  |  |  |  |  |
| **19.** | Набавка потребног материјала И бојење зидова јуполом у тону по избору Инвеститора . Обрачун по м2. | м2 | 596,50 |  |  |  |  |  |
| **20.** | Набавка материјала И бојење зидова у чекаоницама масном бојом , висине х=150цм,у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 165,80 |  |  |  |  |  |
| **21.** | Набавка И бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора, са потребном припремом . Обрачун по м2. | м2 | 1.425,00 |  |  |  |  |  |
| **22.** | Набавка потребног материјала И израда преградног зида од гипс плоча обострано , на металном роштиљу са испуном од минералне вуне 8 цм. Преграду изглетовати , И обојити два пута јуполом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 32,60 |  |  |  |  |  |
| **23.** | Демонтажа постојећих зидних И подних керамичких плочица са изношењем И одвозом на депонију. Обрачу по м2. | м2 | 92,60 |  |  |  |  |  |
| **24.** | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације од кондора 4 са варењем спојева , И израдом преклопа . Обрачун по м2. | м2 | 42,60 |  |  |  |  |  |
| **25.** | Набавка материјала И уградња подних керамичких плочица у лепку са фуговањем. Обрачун по м2. | м2 | 35,80 |  |  |  |  |  |
| **26.** | Набавка материјала И уградња зидних керамичих плочица у лепку , са израдом фуговањем . Плочице радити до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 188,60 |  |  |  |  |  |
| **27.** | Набавка материјала И бојење плафона у мокрим чворовима, јуполом два пута у тону по избору Инвеститора, са неопходном припремом. Обрачун по м2. | м2 | 25,20 |  |  |  |  |  |
| **28.** | Набавка и уградња епокси пода са повијањем уз зидове 10-15 цм. У цену је урачуната и лајсна уз зид . Обрачун по м2. | м2 | 372,60 |  |  |  |  |  |
| **29.** | Сечење постојеће металне ограде , са набавком материјала израде и уградње нове према постојећој , јер је висина мала. Висина ограде мора бити 110-120 цм. Ограду премазати заштитном и завршном бојом за метал.На врху ограде уградити рукохват. Обрачун по м1. | м1 | 21,00 |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ:** |  |  |  |  |  |
| **ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа санитарних уређаја са изношењем одвозом на депонију. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | умиваоник са батеријом  | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | WЦ шоља са водокотлићем | ком | 7 |  |  |  |  |  |
|  | туш када | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | писоар  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | чучавац  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | судопера | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих канализационих И водоводних цеви са спуштањем И одвозом на депонију. Обрачун по м1 | м1 | 62,50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Штемање зида за уградњу цеви , са крпљењем после постављања цеви, малтером. Обрачун по м1 | м1 | 62,50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Штемање постојеће бетонске плоче за полагање цеви, са бетонирањем после полагања цеви. Обрачун по м1 | м1 | 21.20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви са фасонским комадима и спојним материјалом. Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110  | м1 | 18,80 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 75  | м1 | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50  | м1 | 6,50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уграђивање подних сливника хоризонталне или вертикалне израде са потребним спојним материјалом. Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 75 | м1 | 7 |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и уграђивање вентилационих глава од поцинкованог лима д=0,55мм на крају вертикале, са потребном опшивком продора кровне равни.  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Спој са постојећом канализационом мрежом | паушално |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и уграђивање пвц цеви за воду комплет са фасонским комадима И потребним спојним материјалом. Након монтаже, цевну мрежу испитати на одговарајући притисак.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 3/4 ” | м1 | 12,90 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 1/2 “ | м1 | 42,60 |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и уграђивање одговарајуће пропусне вентиле 1/2'' са капом. | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и уграђивање комплет WЦ шоље од керамике са нискомонтажним хидрусом, резервоаром за испирање. Уз WЦ шољу дати одговарајућу покривну даску од ПВЦ-а боје по жељи, гумени подметач, гумену манжетну за спој шоље, пластчну испирну цев Ø 5/4'' спој хидруса са водоводном мрежом урадити одговарајући ЕК вентилом са никлованом цевном мрежом за хидрус, уз WЦ шољу уградити пластићну кутију за тоалет папир. | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и уграђивање комплет умиваоника вел.58/42 цм од керамике боје по жељи, са никлованим сифоном фи 5/4'', умиваоник причврстити за зид одговарајућим шрафовима. Изнад умиваоника уградити зидну батерију за топлу и хладну воду са покретним изливом етажером у стаклу са никлованим рамом од 60 цм и огледало 60/40 цм. Поред умиваоника урадити зидни пластични држач сапуна и пониклованим троделним држачем пешкира. | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 13. | Набавка и постављање комплет кухињске судопере са арматуром за топлу и хладну воду заједно са сифоном и осталом потребном опремом | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Набавка И уградња електричног бојлера од80л, са потребним прибором. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Набавка И уградња електричног бојлера од10л, са потребним прибором.  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:** |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА:** |  |  |  |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |