Р е п у б л и к а С р б и ј а

**ОПШТИНА ИВАЊИЦА**

05 Број: 404-1-10/2016-1

14.07.2016. године

**И в а њ и ц а**

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр.124/2012, 45/2015 и 68/2015) Комисија за спровођење јавне набавке **број 10/2016**, по Решењу о образовању Комисије 05 бр. 404-1-10/2016/1 од 04.07.2016. године обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова - **Извођење радова на изградњи омладинског кампа**

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1**

**У следећем:**

у делу конкурсне документације

***III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-*(Опис радова) –предмер и предрачун**

***У ТАБЕЛИ:* ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,**

**PREDMER građevinskih, montažerskih i zanatskih radova**

**на**  страни конкурсне документације 26. у делу

**ВОДОВОД, под тачком 4. текст који гласи:**

**“** Nabavka i postavljanje podova od brodskog

poda I klase na pripremljenoj konstrukciji od

štafni 5x8 cm sa hoblovanjem i lakiranjem lakom

u tri premaza.

**мења се, тако да сада гласи у тачки 4.** :

”Ispitivanje komplet sanitarnog razvoda na 12

atmosfera sa dezinfekcijom.

Obračun po m¹.”

**У прилогу је измењена страна 26. конкурсне документације 10/2016 коју треба приложити у понуди уместо првобитне**

**(Време и место подношења понуда: -нови рок дат у ОБАВЕШТЕЊУ** **О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА)**

**Комисија**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cev koja ide sa spoljne strane zida i ispod plafonaprizemlja mora se termoizolovati.Cevi su izproizvođačkog programa "Peštan" Aranđelovac.Obračun po m¹ND15 (ø13) ND20 (ø15) ND25 (ø20 | m¹ | 7,00 |  |  |  |  |
|  | m¹ | 13,00 |  |  |  |  |
|  | m¹ | 20,00 |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 2 | Nabavka i montaža ravnog propusnog ventilasa hromiranim rukohvatom i rozetom. Prilikommontaže ventila voditi računa da rozete ventilabudu potpuno ravne sa završnom površinom zidaVentil mora da ima atest.Obračun po komadu.ø25 (3/4")ø20 (1/2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kom | 1,00 |  |  |  |  |
| kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventilaza vodokotlić prečnika 1,2”x1,2”, sa ručkom ihromiranom cevi dužine l=270mm. Prilikommontaže ventila voditi računa da točkić ventilabude na pravilnom odstojanju od finalne površinezida i da bude omogućen pristup ventilu ipovezivanje vodokotlića i postavljanje rozete.Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu.ø20 (1/2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ”Ispitivanje komplet sanitarnog razvoda na 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | atmosfera sa dezinfekcijom.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹.”  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m¹ | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **VODOVOD UKUPNO:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |