Р е п у б л и к а С р б и ј а

**ОПШТИНА ИВАЊИЦА**

05 Број: 404-1-10/2016-1

14.07.2016. године

**И в а њ и ц а**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр.124/2012, 45/2015 и 68/2015) Комисија за спровођење јавне набавке **број 10/2016**, по Решењу о образовању Комисије 05 бр. 404-1-10/2016/1 од 04.07.2016. године обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова - **Извођење радова на изградњи омладинског кампа**

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1**

**У следећем:**

у делу конкурсне документације

***III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-*(Опис радова) –предмер и предрачун**

***У ТАБЕЛИ:* ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,**

**PREDMER građevinskih, montažerskih i zanatskih radova**

**на**  страни конкурсне документације 26. у делу

**ВОДОВОД, под тачком 4. текст који гласи:**

**“** Nabavka i postavljanje podova od brodskog

poda I klase na pripremljenoj konstrukciji od

štafni 5x8 cm sa hoblovanjem i lakiranjem lakom

u tri premaza.

**мења се, тако да сада гласи у тачки 4.** :

”Ispitivanje komplet sanitarnog razvoda na 12

atmosfera sa dezinfekcijom.

Obračun po m¹.”

**У прилогу је измењена страна 26. конкурсне документације 10/2016 коју треба приложити у понуди уместо првобитне**

**(Време и место подношења понуда: -нови рок дат у ОБАВЕШТЕЊУ** **О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА)**

**Комисија**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cev koja ide sa spoljne strane zida i ispod plafona  prizemlja mora se termoizolovati.Cevi su iz  proizvođačkog programa "Peštan" Aranđelovac.  Obračun po m¹  ND15 (ø13)  ND20 (ø15)  ND25 (ø20 | | m¹ | | 7,00 | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | m¹ | | 13,00 | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | m¹ | | 20,00 | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |
|  |
| 2 | | Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila  sa hromiranim rukohvatom i rozetom. Prilikom  montaže ventila voditi računa da rozete ventila  budu potpuno ravne sa završnom površinom zida  Ventil mora da ima atest.  Obračun po komadu.  ø25 (3/4")  ø20 (1/2") |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
| kom | | | 1,00 | |  | | |  | | |  | |  | |
| kom | | | 3,00 | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3 | | Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila  za vodokotlić prečnika 1,2”x1,2”, sa ručkom i  hromiranom cevi dužine l=270mm. Prilikom  montaže ventila voditi računa da točkić ventila  bude na pravilnom odstojanju od finalne površine  zida i da bude omogućen pristup ventilu i  povezivanje vodokotlića i postavljanje rozete.  Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu.  ø20 (1/2") |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | | kom | | | 2,00 | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
| 4. | | ”Ispitivanje komplet sanitarnog razvoda na 12 |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | | atmosfera sa dezinfekcijom. |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | | Obračun po m¹.” |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | |  | m¹ | | | 20,00 | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  |
|  | | **VODOVOD UKUPNO:** | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  |