Измене и допуне конкурсне документације Oпштинa Ивањица

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Набавка сигнализације и опреме општинских путева**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 9/2020**

**Број страна конкурсне документације - 11**

**(СТРАНА 1 од 11 - СТРАНА 11 од 11)**

**Јун 2020.године**

Измене и допуне конкурсне документације Општина Ивањица

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 9/2020-6

Датум: 5.06.2020.године

И В А Њ И Ц А

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Општина Ивањица, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности број 9/2020, чији је предмет набавка сигнализације и опреме општинских путева, врши следеће измене и допуне конкурсне документације.

1. На страни 8 од 50, 9 од 50 и 10 од 50 конкурсне документације мења се техничка документација и планови, односно спецификација добара.

У прилогу Вам достављамо измењену техничку документацију и планове.

1. **ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

* Техничку документацију чини Спецификација добара .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА** | | | | | | |
|  | **Набавка сигнализације и опреме општинских путева** | | | | | | |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња префабриковане заштитне ограде типа "Неw Јерсеy". У цену улази ископ-припрема подлоге. Обрачун по м1 уграђене ограде. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 18.00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња сигурносне ограде за возила, једнострана ограда (ЈО) састоји се од штитника причвршћеног директно на стубове који се налазе на међусобном растојању од 4м. Једнострана ограда предвиђена је за прихватање и задржавање возила с једне стране (заштитна ограда JUS U.S4.108-JO). У цену улази сав рад и материјал. Обрачун по м1 монтиране ограде. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 400.00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња гелендер ограде од цеви 6/4" са стубовима на размаку од 2,0 м и са две испуне од цеви 5/4", офарбано основном и два пута завршном бојом по избору Инвеститора. Ограда се уграђује са анкеровањем у постојеће парапете или са израдом нових АБ стопа. У цену улази сав рад и материјал. Обрачун по м1 монтиране ограде. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | са анкеровањем | m1 | 12.00 | x |  | = |  |
| 3.2. | са израдом нових стопа | m1 | 16.00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа саобраћајног знака димензија 90x90x90 цм или пречника до 60 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | на постојећи стуб | kom | 4.00 | x |  | = |  |
| 4.2. | са монтажом новог стуба и израдом стопе од бетона МБ 15. | kom | 12.00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа стреластог путоказа дим 30\*80 цм и до два реда текста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | на постојећи стуб | kom | 4.00 | x |  | = |  |
| 5.2. | са монтажом новог стуба и израдом стопе од бетона МБ 15. | kom | 6.00 | x |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа путоказне табле дим 80\*80 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | на постојећи стуб | kom | 1.00 | x |  | = |  |
| 6.2. | са монтажом новог стуба и израдом стопе од бетона МБ 15. | kom | 2.00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа саобраћајног огледала на непрегледним кривинама. У цену улази поцинковани стуб са бетонском стопом од МБ 15 и огледало димензија 80x100 или пречника 90 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3.00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Постављање жичане заштитне мреже на косинама усека и засека. У цену улази сав рад и материјал, као и претходно кавање мањих нестабилних стенских блокова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Напомена:** Количине радова и делови деоница предвиђени за интервенцију биће дефинисани од стране Инвеститора приликом увођења у посао уписом у Грађевински дневник и обележавањем на терену. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Понуђач | | |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године. |  |  |  |  |  |  |

1. На странама 41 од 50 до 44 од 50 конкурсне документације мења се образац структуре цене.

У прилогу Вам достављамо измењен образац структуре цене.

1. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 5. уписати колико износи цена рада без ПДВ-а, за сваку од позиција радова;
* у колони 6. уписати колико износи цена материјала без ПДВ-а, за сваку од позиција радова;
* у колони 7. уписати укупну цену рада и материјала без ПДВ-а за сваку од позиција радова и то тако што ће сабрати цену рада без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са ценом материјала без ПДВ-а (наведене у колони 6.);
  + у колони 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку од позиција радова и то тако што ће помножити количине (наведена у колони 4.) са укупном ценом рада и материјала без ПДВ-а (наведену у колони 7.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ** | | | | | | | |
| **Набавка сигнализације и опреме општинских путева** | | | | | | | |
| **Р.бр** | **опис позиције** | **ј.м** | **количина** | **цена рада без ПДВ-а** | **цена материјала без ПДВ-а** | **укупна јединична цена рада и материјала без ПДВ-а** | **укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4\*7)** |
|  | | | | | | | |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња префабриковане заштитне ограде типа "Неw Јерсеy". У цену улази ископ-припрема подлоге. Обрачун по м1 уграђене ограде. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 18.00 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња сигурносне ограде за возила, једнострана ограда (ЈО) састоји се од штитника причвршћеног директно на стубове који се налазе на међусобном растојању од 4м. Једнострана ограда предвиђена је за прихватање и задржавање возила с једне стране (заштитна ограда JUS U.S4.108-JO). У цену улази сав рад и материјал. Обрачун по м1 монтиране ограде. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 400.00 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња гелендер ограде од цеви 6/4" са стубовима на размаку од 2,0 м и са две испуне од цеви 5/4", офарбано основном и два пута завршном бојом по избору Инвеститора. Ограда се уграђује са анкеровањем у постојеће парапете или са израдом нових АБ стопа. У цену улази сав рад и материјал. Обрачун по м1 монтиране ограде. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | са анкеровањем | m1 | 12.00 |  |  |  |  |
| 3.2. | са израдом нових стопа | m1 | 16.00 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа саобраћајног знака димензија 90x90x90 цм или пречника до 60 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | на постојећи стуб | kom | 4.00 |  |  |  |  |
| 4.2. | са монтажом новог стуба и израдом стопе од бетона МБ 15. | kom | 12.00 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа стреластог путоказа дим 30\*80 цм и до два реда текста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | на постојећи стуб | kom | 4.00 |  |  |  |  |
| 5.2. | са монтажом новог стуба и израдом стопе од бетона МБ 15. | kom | 6.00 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа путоказне табле дим 80\*80 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | на постојећи стуб | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 6.2. | са монтажом новог стуба и израдом стопе од бетона МБ 15. | kom | 2.00 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа саобраћајног огледала на непрегледним кривинама. У цену улази поцинковани стуб са бетонском стопом од МБ 15 и огледало димензија 80x100 или пречника 90 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3.00 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 8. | Постављање жичане заштитне мреже на косинама усека и засека. У цену улази сав рад и материјал, као и претходно кавање мањих нестабилних стенских блокова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Понуђач | | |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године. |  |  |  |  |  |  |

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Наручилац,

Општина Ивањица